**FUNEAS – FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ**

**AVISO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS PARA PROCESSO DE LICITAÇÃO**

Torna-se público o aviso de aquisição/contratação de Serviço de instalação e impermeabilização de calhas por dispensa de licitação, com fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, para os seguintes itens:

4 - Kit de mosaicoplastia, composto por: trefina para mosaicoplastia doadora, trefina para mosaicoplastia receptor, empurrador interno, empurrador externo. Empurrador externo manual com rosca.

4 - Placa oito ou em X em aço inoxidável para epifisiodese ou hemi-epifisiolise, com furo central para fio guia. Em todos os tamanhos.

16 - Parafuso autorosqueante, canulado em aço inoxidável.

72 - Pinos ósseos para fixador externo em aço, recobertos com hidroxiapatita na porção rosqueada composto de porção lisa e rosqueada. Porção rosqueada em formato cônico, auto marchante, diâmetro da porção rosqueada inicia em 5mm e termina em 6mm, porção lisa do corpo do pino medindo 6mm de diâmetro.

4 - Prótese total de cotovelo, em titânio, com opções de tamanho P, M, G.

12 - Espaçador de tendão, em silicone, nos formatos oval e reto. Em todas as numerações.

3 - Espaçador temporário de joelho pré- moldado, em todas as numerações

10 - Espaçador temporário de quadril pré-moldado, em todas as numerações

2 - Fixador externo tipo plataforma - sistema de alongamento transplante ósseo.

4 - Fixador externo com sistema de alongamento monofocal.

5 - Placa de minimicro, em aço inoxidável, em formato "T", no tamanho de 2,7mm INCLUI PARAFUSOS.

5 - Placa de minimicro, em aço inoxidável, em formato "L", no tamanho de 2,7mm INCLUI PARAFUSOS.

5 - Placa de minimicro, em aço inoxidável, semitubular, reta, no tamanho de 2,7mm INCLUI PARAFUSOS.

11 - Parafuso cortical de minimicro, em aço inoxidável no tamanho de 2,7mm.

10 - Placa bloqueada, para rádio distal, esquerda e direita, de diversos tamanhos e formato anatômico para reconstrução da inclinação palmar e apoio para o contorno volar do rádio distal, de pequenas dimensões, com grande estabilidade. Aço inoxidável. INCLUI PARAFUSOS.

10 - Placa LCP 3,5mm de tíbia proximal, em aço inoxidável. Tamanho de 4 a 16 furos (81 a 237mm), direita e esquerda.

10 - Placa LCP 3,5mm medial de tíbia proximal, em aço inoxidável. Tamanho de 93 a 301mm.

5 - Placa LCP 4,5mm de tíbia proximal, em aço inoxidável. Tamanho de 4 a 14 furos, direita e esquerda.

5 - Parafuso bloqueado em aço inoxidável, antimagnético. Diâmetro da rosca, hexágono interno e alma. Todas as numerações.

Os interessados em apresentar proposta de preços e/ou tomar ciência das condições/exigências técnicas, administrativas e financeiras da contratação, poderão acessar o termo de referência completo no sítio eletrônico da FUNEAS [www.funeas.pr.gov.br](http://www.funeas.pr.gov.br) ou enviar e-mail para [elaine.funeas@funeas.pr.gov.br](mailto:elaine.funeas@funeas.pr.gov.br) ou [elaine.funeas@gmail.com](mailto:elaine.funeas@gmail.com). O período de apresentação de propostas aos interessados é 23 de outubro de 2023 a 27 de outubro de 2023.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 41.3542-2811, ramal 2848.

Curitiba – PR, 20 de outubro de 2023.

**Elaine Carolina López Cordero**

Assistente Nível II - DP/GSPA/GS

Responsável pela elaboração do Termo de Referência

**Andréia David Mendes**

Gerente Sênior de Planejamento e Abastecimento – DP/GSPA